Załącznik nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

na zamówienie pn.:

**Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjnym na terenie bazy Obwodu Drogowego w Siczkach.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonane prace | jm |
| **I. Łazienka przy szatni**   * Rozebranie wykładziny ściennej z płytek * Rozebranie posadzek z płytek * Rozebranie ściany (kabina prysznicowa) * Przygotowanie podłoża ścian pod płytki układane na klej * Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej * Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe * Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie * Posadzki z płytek gresowych układanych na klej * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Wykonanie cokołów przyściennych z płytek * Zakup lustra z montażem 160 × 70   Roboty hydrauliczne:   * Demontaż urządzeń sanitarnych * Wykucie bruzd poziomych z ich zabetonowaniem * Wykonanie podejść dopływowych z polipropylenu (PP) do baterii, wody zimnej i ciepłej, oraz podejść odpływowych z PCV o śr. 50mm * Wykonanie podejścia pod grzejnik łazienkowy wraz z jego montażem * Montaż kabiny prysznicowej * Montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym i bateriami * Montaż bidetu | 17m2  11,5m2  0,9m3  18m2  18m2  11,8m2  11,8m2  11,8m2  33m2  33m2  15.5mb  1,1m2  4szt  10mb  5pkt  1szt  1szt  3szt  1szt |
| **II. Szatnia**     * Roboty rozbiórkowe * Rozebranie posadzek z płytek * Wykonanie ścianki działowej z karton gipsu na konstrukcji metalowej * Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe * Posadzki z płytek gresowych układanych na klej * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Wykonanie cokołów przyściennych z płytek | 7.5m2  1m2  5m2  1m2  2,3m2  70m2  70m2  20mb |
| **III. Kuchnia**   * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Montaż listew przypodłogowych MDF | 34m2  34m2  11,6mb |
| **IV. WC nr 1**   * Rozebranie posadzki betonowej * Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej * Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej * Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe * Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie * Posadzki z płytek gresowych układanych na klej * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Demontaż i montaż podejścia odpływowego PCV o śr. 110mm * Wymiana miski ustępowej porcelanowej, stojącej | 1,6m2  1szt  1szt  1,6m2  1,6m2  1,6m2  16,6m2  16,6m2  1pkt  1szt |
| **V. WC nr 2**   * Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej * Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 1szt  1szt  17m2  17m2 |
| **VI. Korytarz nr 1 i nr 2**   * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Montaż listew przypodłogowych MDF | 128m2  128m2  37mb |
| **VII. Pokój MZD Wojewódzkich**   * Wymiana uszczelek w oknie * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 1szt  72m2  72m2 |
| **VII. Pokój dr Powiatowego nr1 i nr2**   * Demontaż posadzki z pcv * Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe * Posadzki z płytek gresowych układanych na klej * Montaż listew przypodłogowych MDF * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 28,6m2  28,6m2  28,6m2  29,3mb  115m2  115m2 |
| **IX. Świetlica**   * Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi * Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi * Montaż listew przypodłogowych MDF | 81,5m2  81,5m2  20m2 |
| **X. Roboty elektryczne**   * Demontaż lamp oświetleniowych * Montaż lamp oświetleniowych * Przeniesienie włącznika oświetlenia * Przeniesienie termy elektrycznej | 3pkt  2pkt  1pkt  1szt |
| **XI. Gładź gipsowa**   * Usunięcie starej farby ze ścian * Gruntowanie powierzchni * Dwukrotne położenie gładzi gipsowej * Malowanie farbą gruntująco-podkładową | 50m2  50m2  50m2  50m2 |
| **XI. Pozostałe**   * Wykucie z muru ościeżnic stalowych * Uzupełnienie tynków * Zakup i montaż ościeżnic drzwiowych MDF * Montaż pełnych skrzydeł drzwiowych * Wymiana kratek wentylacyjnych * Wywóz gruzu | 3szt  4m2  3szt  10szt  7szt |