Załącznik nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

na zamówienie pn.:

**Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjnym na terenie bazy Obwodu Drogowego w Siczkach.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonane prace | jm |
| **I. Łazienka przy szatni*** Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
* Rozebranie posadzek z płytek
* Rozebranie ściany (kabina prysznicowa)
* Przygotowanie podłoża ścian pod płytki układane na klej
* Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej
* Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
* Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
* Posadzki z płytek gresowych układanych na klej
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Wykonanie cokołów przyściennych z płytek
* Zakup lustra z montażem 160 × 70

Roboty hydrauliczne:* Demontaż urządzeń sanitarnych
* Wykucie bruzd poziomych z ich zabetonowaniem
* Wykonanie podejść dopływowych z polipropylenu (PP) do baterii, wody zimnej i ciepłej, oraz podejść odpływowych z PCV o śr. 50mm
* Wykonanie podejścia pod grzejnik łazienkowy wraz z jego montażem
* Montaż kabiny prysznicowej
* Montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym i bateriami
* Montaż bidetu
 | 17m211,5m20,9m318m2 18m2 11,8m211,8m211,8m233m233m2 15.5mb1,1m24szt10mb5pkt1szt1szt3szt1szt |
| **II. Szatnia*** Roboty rozbiórkowe
* Rozebranie posadzek z płytek
* Wykonanie ścianki działowej z karton gipsu na konstrukcji metalowej
* Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
* Posadzki z płytek gresowych układanych na klej
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Wykonanie cokołów przyściennych z płytek
 | 7.5m21m2 5m21m22,3m2 70m270m220mb |
| **III. Kuchnia*** Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Montaż listew przypodłogowych MDF
 | 34m2 34m2 11,6mb |
| **IV. WC nr 1*** Rozebranie posadzki betonowej
* Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej
* Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej
* Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
* Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
* Posadzki z płytek gresowych układanych na klej
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Demontaż i montaż podejścia odpływowego PCV o śr. 110mm
* Wymiana miski ustępowej porcelanowej, stojącej
 | 1,6m21szt1szt1,6m21,6m21,6m216,6m216,6m21pkt1szt |
| **V. WC nr 2*** Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej
* Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
 | 1szt1szt17m2 17m2 |
| **VI. Korytarz nr 1 i nr 2*** Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Montaż listew przypodłogowych MDF
 | 128m2128m237mb  |
| **VII. Pokój MZD Wojewódzkich*** Wymiana uszczelek w oknie
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
 | 1szt72m272m2 |
| **VII. Pokój dr Powiatowego nr1 i nr2*** Demontaż posadzki z pcv
* Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe
* Posadzki z płytek gresowych układanych na klej
* Montaż listew przypodłogowych MDF
* Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
 | 28,6m228,6m228,6m229,3mb115m2115m2 |
| **IX. Świetlica*** Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
* Montaż listew przypodłogowych MDF
 | 81,5m281,5m220m2 |
| **X. Roboty elektryczne*** Demontaż lamp oświetleniowych
* Montaż lamp oświetleniowych
* Przeniesienie włącznika oświetlenia
* Przeniesienie termy elektrycznej
 | 3pkt2pkt1pkt1szt |
| **XI. Gładź gipsowa*** Usunięcie starej farby ze ścian
* Gruntowanie powierzchni
* Dwukrotne położenie gładzi gipsowej
* Malowanie farbą gruntująco-podkładową
 | 50m250m250m250m2 |
| **XI. Pozostałe*** Wykucie z muru ościeżnic stalowych
* Uzupełnienie tynków
* Zakup i montaż ościeżnic drzwiowych MDF
* Montaż pełnych skrzydeł drzwiowych
* Wymiana kratek wentylacyjnych
* Wywóz gruzu
 | 3szt4m23szt10szt7szt |