**Radom: Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego**
**Numer ogłoszenia: 143935 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016**
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | zamówienia publicznego |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3655801 w. 231, faks 48 38 15 061.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** http://pzd-radom.finn.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego. Zamówienie podzielone zostało na 6 części: Część 1 - Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk odcinek długości 1 264,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 2 - Remont drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki odcinek długości 3 165,00 m W ramach robót należy wykonać m.in.: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - naprawę powstałych przełomów - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 3 - Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów - Wrzos - Domaniów odcinek długości 856,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 4 - Remont drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała odcinek długości 1 385,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 5 - Remont drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole odcinek długości 930,00 m W ramach robót należy wykonać: - warstwę odsączającą z piasku przepuszczalnego, - podbudowę z kruszywa łamanego, - wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów na drogi boczne do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 6 - Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m W ramach robót należy wykonać: - remont chodników, - wymianę krawężników, - przełożenie kostki na zjazdach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy określaniu ceny jednostkowej za przedmiot zamówienia: 1. projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy, 2. uporządkowanie terenu. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w drukach kosztorysów ofertowych dla poszczególnych części zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) Podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania nazw firm Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom III SIWZ. Informacje o umowach o podwykonastwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom III SIWZ..

**II.1.5)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających** |

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 6.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium: w wysokości: - na część 1 - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - na część 2 - 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). - na część 3 - 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), - na część 4 - 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), - na część 5 - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), - na część 6 - 1.100 zł (słownie: tysiąc sto złotych).

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.
* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST). W szczególności wymaga się, żeby Wykonawca dysponował co najmniej n/w sprzętem: dla Części 1, 2, 3 i 4 zamówienia a) układarka mas bitumicznych sterowana elektronicznie o szerokości układania co najmniej 5,50 m - 1 szt., (ze względu na ułożenie warstwy ścieralnej całą szerokością) b) skrapiarka - 1 szt. c) koparka - 1 szt. d) walec stalowy gładki - 2 szt. e) walec ogumiony - 1 szt. f) wytwórnia mas bitumicznych (WMB) wydajności 100 Mg/h - 1 szt. Wykonawca może także wymienić alternatywne porównywalne technicznie narzędzia i urządzenia proponowane przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji. dla Części 5 zamówienia a) równiarka - 1 szt. b) koparka - 1 szt. c) walec - 1 szt. Wykonawca może także wymienić alternatywne porównywalne technicznie narzędzia i urządzenia proponowane przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko Kierownika robót/budowy w specjalności drogowej min. 1 osoba. Osoba wskazane na stanowisko Kierownika robót/budowy winna posiadać uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
* oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

**IV.2.2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,** adres strony, na której będzie prowadzona:  |

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** http://pzd-radom.finn.pl - zakładka Zamówienia publiczne - przetargi
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom pok. 107.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 03.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom pok. 104 - KANCELARIA.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr:** 1 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk odcinek długości 1 264,00 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk odcinek długości 1 264,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 2.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 2 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki odcinek długości 3 165,00 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki odcinek długości 3 165,00 m W ramach robót należy wykonać m.in.: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - naprawę powstałych przełomów - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 2.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 3 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów - Wrzos - Domaniów odcinek długości 856,00 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów - Wrzos - Domaniów odcinek długości 856,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.21.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 2.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 4 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała odcinek długości 1 385,00 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała odcinek długości 1 385,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 2.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 5 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole odcinek długości 930,00 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole odcinek długości 930,00 m W ramach robót należy wykonać: - warstwę odsączającą z piasku przepuszczalnego, - podbudowę z kruszywa łamanego, - wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów na drogi boczne do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2016.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

**CZĘŚĆ Nr:** 6 **NAZWA:** Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m W ramach robót należy wykonać: - remont chodników, - wymianę krawężników, - przełożenie kostki na zjazdach. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.09.2016.
* **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 95
	+ 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5

Radom, dnia 19.07.2016 r.