Ogłoszenie nr 540038797-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.

Radom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 511975-N-2020
**Data:** 12/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 67200798700000, ul. ul. Graniczna  24, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 3655801 w. 231, e-mail sekretariat@pzdp.radom.pl, faks 48 38 15 061.
Adres strony internetowej (url): http://pzd-radom.finn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II.
**Punkt:** 4)
**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów, na dwóch odcinkach o łącznej długości 4 865,96 m. Odcinek I od km 2+880 do km 4+780 długości 1900 m na terenie gminy Zakrzew. Odcinek II od km 5+110 do km 8+075,96 długości. 2965,96 m na terenie gminy Jedlińsk. W ramach robót należy wykonać w szczególności: - wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID, - lewostronny ciąg pieszo - rowerowy, - pobocza umocnione kruszywem, - rozbudowę 2 skrzyżowań, - rów przydrożny, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - oznakowanie pionowe i poziome, - budowę kanalizacji deszczowej, - likwidację kolizji - branża elektryczna. Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w druku kosztorysu ofertowego tj. Formularz 2.2 do SIWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również: - wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SIWZ (projektu umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) kosztorysie ofertowym, 2) dokumentacji projektowej, 3) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 2. Materiały, o których mowa w pkt 1., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST. 3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.
**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów, na dwóch odcinkach o łącznej długości 4 865,96 m. Odcinek I od km 2+880 do km 4+780 długości 1900 m na terenie gminy Zakrzew. Odcinek II od km 5+110 do km 8+075,96 długości. 2965,96 m na terenie gminy Jedlińsk. W ramach robót należy wykonać w szczególności: - wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID, - nową konstrukcję nawierzchni wraz z poszerzeniem - podbudowę z mieszanki mineralno-asfaltowo-emulsyjnej MCE - lewostronny ciąg pieszo - rowerowy, - pobocza umocnione kruszywem, - rozbudowę 2 skrzyżowań, - rów przydrożny, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - oznakowanie pionowe i poziome, - budowę kanalizacji deszczowej, - likwidację kolizji - branża elektryczna. Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni. Wykonawca zobowiązany jest dokonać stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi – słupek betonowy (beton zbrojony z krzyżem u góry) w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt nie większej niż 200 m oraz w punktach załamania granicy. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w druku kosztorysu ofertowego - po zmianach tj. Formularz 2.2 do SIWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również: - wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SIWZ (projektu umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) kosztorysie ofertowym, 2) dokumentacji projektowej, 3) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 2. Materiały, o których mowa w pkt 1., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST. 3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** III.
**Punkt:** 1.3)
**W ogłoszeniu jest:** a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedno zamówienie związane z budową/przebudową/rozbudową/remontem drogi o wartości nie niższej niż 5.000.000 zł., w zakres których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu podbudowy z mieszanki MCE. Przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy. b) Wykonawca winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy – 1 osoba, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
**W ogłoszeniu powinno być:** a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej: - jedno zamówienie związane budową/przebudową/rozbudową/remontem drogi o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 zł. w zakres których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu podbudowy z mieszanki MCE - lub dwa zamówienia związane budową/przebudową/rozbudową/remontem drogi o sumarycznej wartości nie niższej niż 5.000.000,00 zł., w zakres których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu podbudowy z mieszanki MCE. Przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy. b) Wykonawca winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy – 1 osoba, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV.
**Punkt:** 6.2)
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-09, godzina: 13:00
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 13:00