***Specyfikacja Techniczna***

***dostawy soli drogowej***

**1. Wstęp.**

*1.1. Przedmiot SST*

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy (zakupu i transportu) soli drogowej niezbrylającej (luzem) do zimowego utrzymania dróg.

*1.2. Zakres stosowania SST*

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji dostawy soli drogowej niezbrylającej dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

*1.3. Zakres prac objętych SST*

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zrealizowania dostaw soli drogowej niezbrylającej w ilości około 450 ton do Obwodu Drogowego w Siczkach gmina Jedlnia Letnisko.

**2. Sprzęt**

Nie dotyczy

**3. Transport**

3.1 Sól drogowa może być przewożona samochodami samowyładowczymi, sprawnymi

technicznie.

3.2 Dostawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału a w szczególności na jego zawilgocenie.

Przewożona sól powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi plandekami.

3.3 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

3.4 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oraz terminowość wykonania dostaw.

**4. Wykonanie dostawy**

4.1. O przygotowaniu dostawy do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego   
tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, osoba do kontaktu - Pani Jadwiga Kosmala tel. 48 38 15 060 co najmniej z 1-do dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

4.2. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Obwodu Drogowego w Siczkach.

**5. Kontrola jakości**

5.1. Sól drogowa musi posiadać aktualną opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg   
i Mostów oraz Atest Higieniczny Wydany przez Państwowy Zakład Higieniczny lub równoważne laboratorium.

Dostarczona sól drogowa musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02.